**Opis przedmiotu zamówienia**

1. **Drzwi stalowe jednoskrzydłowe 40 mm z przeszkleniem:**

* grubość skrzydła 40 mm,
* otwory wentylacyjne,
* zamek na wkładkę,
* wkładki z kompletem kluczy,
* kolor biały,
* klamka na długim szyldzie stal nierdzewna,
* demontaż starych drzwi,
* montaż i obróbka z narożnikami aluminiowymi.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Szerokość | Kierunek drzwi | Ilość (szt.) |
|  | 80" | Prawe | **7** |
|  | 80" | Lewe | **4** |
|  | 90" | Prawe | **3** |
|  | 90" | Lewe | **1** |

1. **Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe z przeszkleniem**

* okleina CPL 0,2,
* wzmocnienie skrzydła płyta pełna,
* ościeżnica stała MDF,
* zamki na wkładkę,
* wkładki z kompletem kluczy,
* zawiasy czopowe,
* kolor CPL z palety kolorów do uzgodnienia z Zamawiającym,
* klamka z długim szyldem stal nierdzewna - bezpieczna zaokrąglona,
* demontaż starych drzwi,
* montaż i obróbka z narożnikami aluminiowymi.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Szerokość | Kierunek drzwi | Ilość (szt.) |
|  | 60" | Prawe | **1** |
|  | 60" | Lewe | **3** |
|  | 70" | Prawe | **2** |
|  | 70" | Lewe | **2** |
|  | 80" | Prawe | **7** |
|  | 80" | Lewe | **6** |
|  | 90'' | Prawe | **2** |
|  | 90'' | Lewe | **14** |